*Статья базы знаний*

#98 Правила опломбирования системного блока

Описание

1.     При проведении планового ТО **все АРМы** опечатываются наклейкой **синего цвета**.

2.     В бланке ТО (Приложение №1) при установке наклейки синего цвета ставится галочка, в соответствующей графе.

3.     Если на АРМ установлен программа **КриптоПро** устанавливается наклейка **красного цвета**. Большую наклейку клеят на системный блок, маленькую на бланк ТО, в графе проверка наличия КриптоПро.

*Итого на АРМе могут быть следующие наклейки:*

*синяя – всегда, красная только при наличии КриптоПро*

4.     Правила установки наклеек (синего и красного цвета): При опечатывании (опломбировании) системного блока пломбировочными наклейками следует клеить их на разрыв на боковые панели корпуса вместе с несъёмными частями корпуса.

5.     Если на ТО/ремонт поступил АРМ **с синей и красной наклейкой (одновременно)**, составляется акт вскрытия (Приложение №2).

6.     Акт ТО и акт вскрытия передавать в группу управления ИТ-сервисов.

Решение

Все приложении прикреплены тут ниже статьи!

Обходной путь

Файлы

Приложение 2 - акт вскрытия.docx, 13.04.2023 15:49, 13.31 KB

Приложение 1 - бланк ТО.docx, 13.04.2023 15:49, 15.17 KB

*Опубликовал: [УДАЛЕН] Курманаева Альфия Вильевна*

*Дата публикации: 13.04.2023 15:48*

*Раздел базы знаний: Статьи технической поддержки > ИБ*

*Тип статьи: Помощь в работе*